                تلخيص الوحدة الاولى (الكهرباء والمغناطيسية )           الاسم : .................

                              مدرسة                                                الصف السادس 
 التكهرب   : امتلاك الجسم شحنة كهربائية معينة.
 الجسم المشحون : جسم يمتلك شحنة اما موجبة او سالبة .

 الجسم غير المشحون : جسم شحناته الموجبة تعادل شحناته السالبة (جسم متعادل الشحنة ).

 الكشاف الكهربائي : جهاز بسيط يستخدم لدراسة الكهرباء السكونية.
 البرق : شرارة هائلة تضيء السماء نتيجة انتقال الشحنات الكهربائية بين السحب. 
 التيار الكهربائي : اندفاع (انتقال ) الشحنات الكهربائية من الطرف السالب للبطارية  عبر الأسلاك الى الطرف الموجب لها ، وثم من الطرف الموجب الى السالب عبر البطارية.

 الدارة الكهربائية :المسار المغلق الذي تسلكه الشحنات الكهربائية المكون من بطارية و اسلاك ومصباح كهربائي ومفتاح .
 المواد الموصلة  : هي المواد التي تسمح للتيار الكهربائي المرور خلالها بسهولة مثل النحاس والحديد .

 المواد العازلة  : هي المواد التي لا تسمح للتيار الكهربائي المرور خلالها بسهولة.

 البوصلة :  أداة تتركب من مغناطيس صغير يرتكز على سن مدببة محفوظ داخل علبة من البلاستيك او الألمنيوم .
 التمغنط :  اكتساب المواد المصنوعة من الحديد والكوبلت والنيكل خصائص المغناطيس .
 المجال المغناطيسي : المنطقة المحيطة بالمغناطيس والتي تظهر فيها آثار قوته المغناطيسية.
أنواع الشحنات : 1- موجبة وهي ثابتة          2- سالبة و هي متحركة  قادرة على الانتقال .

ما الفرق بين الكهرباء السكونية والكهرباء المتحركة ؟ 

الكهرباء السكونية عبارة عن مجموعة من الشحنات تستقر على الجزء المدلوك من الجسم أما الكهرباء المتحركة تمثل انتقال الشحنات الكهربائية عبر الأسلاك.
*اذافقد جسم شحنات سالبة اصبحت شحنته موجبة واذا اكتسب شحنات سالبة اصبحت شحنته سالبة(علما بان الشحنات الموجبة لاتتحرك)
الكشاف الكهربائي : 
مكوناته : 1) قرص معدني 2) ساق فلزية  3) ورقتان من الألمنيوم  ج) صندوق زجاجي مفرغ من الهواء

طرق شحن الكشاف الكهربائي : 

1)  شحن الكشاف باللمس (التوصيل )              2) شحن الكشاف بالتأثير (الحث)
كيف نشحن كشافا ً كهربائيا ً بطريقة اللمس ؟ بالرسم 

كيف نشحن كشافا ً كهربائيا ً بطريقة التأثير ؟ بالرسم 

كيف نفرغ الكشاف الكهربائي من الشحنة ؟ 

الجواب: بلمس قرص الكشاف بالاصبع .
 استخدامات الكشاف الكهربائي :
1) للكشف اذا ما كان الجسم مشحونا ً ام لا.
2) لتحديد نوع الشحنة الموجودة على الجسم.
3) لتحديد اذا كانت المادة موصلة ام عازلة للكهرباء. 
للتوضيح : 

1) اذا قربنا جسم ما من كشاف متعادل وانفرجت الورقتان يكون الجسم مشحونا ً واذا لم تنفرج الورقتان يكون الجسم غير مشحون (متعادل). 
2) لتحديد نوع شحنة جسم نقربه من كشاف معلوم الشحنة فإذا زاد انفراج الورقتين تكون شحنة الجسم مشابهة لشحنة الكشاف واذا قل الانفراج تكون شحنة الجسم مخالفة لشحنة الكشاف.
كيف يحدث البرق ؟؟ 
1) تتولد على الغيوم شتاء ً شحنات كهربائية .
2) تمر غيمة طرفها السفلي سالب فوق غيمة طرفها العلوي موجب .
3) تنجذب الشحنات السالبة نحو الموجبة محدثة شرارة هائلة تسمى البرق.
كيف تحدث الصاعقة ؟؟ 

عندما تمر سحابة طرفها السفلي سالب فوق بناية عالية او شجرة او انسان تنتقل الشحنات السالبة عبره فتسبب أضراراً وحرائق.
لمنع حدوث الصاعقة في بناية عالية تستخدم مانعة الصواعق..........
مم تتركب مانعة الصواعق ؟ 

 تتركب من : ساق فلزية مدببة موصولة بالأرض بسلك فلزي غليظ تثبت في اعلى البناية. 
ما هو مبدأ عمل مانعة الصواعق ؟؟  

نقل (تفريغ) الشحنات الكهربائية السالبة من السحابة الى الأرض عبر السلك الفلزي بدلاً من انتقالها عبر البناية.
الكهرباء المتحركة :  

يبين الجدول الآتي مكونات الدارة الكهربائية ووظيفة كل مكون ورمزه:

	المكون
	الرمز
	الوظيفة

	بطارية
	
	تزويد الشحنات الكهربائية بالطاقة

	اسلاك
	
	نقل التشحنات الكهربائية (توصيل التيار الكهربائي)

	مفتاح
	
	فتح وغلق الدارة الكهربائية0

	مصباح
	
	الكشف عن وجود التيار الكهربائي


طرق توصيل المصابيح الكهربائية : 

( التوصيل على التوازي 

(     التوصيل على التوالي 

	التوصيل على التوازي
	التوصيل على التوالي

	لكل مصباح تيار منفرد خاص به
	تيار واحد يمر في جميع المصابيح

	لكل مصباح مفتاح خاص به
	مفتاح واحد لجميع المصابيح

	اضاءة المصابيح شديدة
	إضاءة المصابيح أضعف من توصيل التوازي

	اذا تعطل مصباح لاتتأثر المصابيح الأخرى
	اذا تعطل مصباح تنطفئ المصابيح الأخرى لأن الدارة تصبح مفتوحة.

	
	


عداد الكهرباء : 

الوحدة المستخدمة في قياس الطاقة الكهربائية المستهلكة هي : كيلوواط . ساعة 
يعتمد مقدار استهلاك الطاقة الكهربائية على :

1) عدد المصابيح والاجهزة الكهربائية المستخدمة .
2) مدة تشغيل الأجهزة الكهربائية.
كيف تقلل من استهلاك الطاقة الكهربائية ؟؟باتباع الامور التالية :

1)استخدام المصابيح التي توفر الطاقة الكهربائية.
2) عدم تشغيل المصابيح والأجهزة الا عند الحاجة لها. 
المغناطيس :  
خصائصه : 1) عند تعليقه تعليقا ً حراً فإنه يستقر باتجاه  (شمال ـــ جنوب) 

2)  يجذب المواد المصنوعة من الحديد والكوبلت والنيكل .
3)  تتركز قوته عند طرفيه (الأقطاب ) وتنعدم تقريباً في وسط المغناطيس.
4) يتكون من قطبين شمالي وجنوبي .
الأقطاب المتشابهة تتنافر والأقطاب المختلفة تتجاذب .
5) اذا كسر مغناطيس فإنه ينشأ مغناطيسان  كل منهما قطب شمالي  وقطب جنوبي.
استخدامات البوصلة : لتحديد الاتجاهات في المجالات التالية :

1) اتجاه القِبلة           2) رحلات الصيد         3) المجال العسكري     4)الطيران 
5 ) الملاحة البحرية      6) استخدمها المسلمون في الاكتشافات الجغرافية  
طرق التمغنط : 

1) التمغنط بالدلك              2) التمغنط بالتأثير    3) التمغنط بالكهرباء
التمغنط بالدلك : اكتساب المواد المصنوعة من الحديد خصائص المغناطيس بعد دلكها به لتصبح مغناطيساً.
(أما الألمنيوم والنحاس لاتكتسب خصائص المغناطيس لأنها غير قابلة للتمغنط).
التمغنط بالتأثير: هو أن تصبح قطعة حديد مغناطيساً عند وضعها بالقرب من مغناطيس (حيث يصبح أحد قطبيه مخالف لقطب المغناطيس القريب).
خصائص خطوط المجال المغناطيسي : 

1) خطوط وهمية         2) خطوط منحنية لاتتقاطع   
3) تخرج من القطب الشمالي وتدخل في القطب الجنوبي 

4) تتزاحم عند الأقطاب ويقل تزاحمها  في وسط المغناطيس.
مكونات المغناطيس الكهربائي : 

1) سلك نحاس معزول          2 )مسمار                3)بطارية (مصدر تيار كهربائي)
ملاحظة : يفقد المغناطيس الكهربائي قوته عند فصل التيار الكهربائي.
علام َ تعتمد قوة المغناطيس الكهربائي ؟

1) عدد اللفات           2) التيار الكهربائي 
# تزداد قوة المغناطيس الكهربائي اذا زاد عدد اللفات وتقل قوته اذا قل عدد اللفات.
# تزداد قوة المغناطيس الكهربائي اذا زاد التيار الكهربائي وتقل قوته اذا نقص التيار الكهربائي. 
[image: image1.jpg]



عند مرور تيار كهربائي بسلك نحاس معزول ملفوف على مسمار فإنه يصبح مغناطيساً





إذا لم تكن متميزا ً فـ سـ تـ خـ تـفـ ي  وسط الزحام 








